答 疑

1. 该项目的楼层，空调设备机组放置在同楼屋顶

答：该项目在三楼，空调内机吊在夹层，外机置于楼顶

1. 图纸是岩棉彩钢板，清单是净化板

答：清单是净化岩棉板，岩棉彩钢板属于净化板的一种， 调整图纸与清单一致，采用同规格、颜色净化板

1. 清单一第6项，不锈钢桌子的规格、尺寸、材质型号，是否为不锈钢包桌面和桌腿，还是啥要求？

答：桌子为全套304不锈钢，尺寸：1400(L)\*750(W)\*\*750mm(H)

1. 清单一第7项，不锈钢传递窗（带杀菌灯），在房子的位置，尺寸、杀菌灯的技术参数

答：传递窗在缓冲走廊与 准备室之间，传递窗参数外尺寸：600\*600\*600mm，材质：304不锈钢，杀菌灯:8W

1. 清单一第8项，臭氧？技术参数

答：壁挂式，臭氧发生量：5g/h。

1. 清单一第9项，普通观察窗的的房间位置，窗子是固定窗还是推拉窗。是否需要窗框，材质是啥？

答：窗户位于准备室和霉菌室之间，为固定观察窗，玻璃为普通5mm白色玻璃，窗框为铝型材；

1. 清单二第3项，喷淋装置规格、是否为花伞和手持喷淋一体（该清单名称与图示落地紧急喷淋洗眼器不一致）

答：紧急喷淋装置是设置在缓冲间带花洒淋浴、洗眼装置，洗眼装置是在实验室里仅供洗眼

1. 清单二第4项，洗眼装置规格、类型、参数等

答：洗眼装置为不锈钢材质，

1. 清单二第6项，消音静压箱规格、类型、参数等

答：静压箱尺寸为：800\*800\*600mm，类型为微孔板材质，

1. LED平板灯的规格、参数

答：LED平板灯为300\*1200mm，功率：48W

1. 施工拆除已有墙体，以现场实际勘查，自行报价
2. 外围接水、电及外排水入室外污水井，各投标人结合现场，合理报价，并符合业主的要求

13、空调机组，请各投标人自行勘查场地，外机组要求放到本楼层屋顶

14、投标人勘察现场后，必须仔细复核图纸、清单与现场情况，有疑问可以提出，对图纸和清单没有提到部分，投标人根据勘查，自行编制报价，如有漏项，视为投标优惠，施工时，以业主安排为准，费用不得增加。

15、中标人必须完善后施工方案和图纸，并经过使用部门确认后，才可以进场施工

16、所有主材、机组设备、必须在投标中清单备注栏标明品牌、规格型号等。如不标注或用非品牌材料，招标人有权作不响应处理

 二〇二〇年七月三十一日