附件

项目采购需求

1. 本次采购项目均为包工包料。
2. 付款方式竣工验收合格后一次性支付合同价款的95%，一年后验收合格支付5%尾款（无息）。

提供省级以上质检机构塑胶地板检测报告，满足以下要求：

1. GB 18586-2001 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》
2. GB/T 11982.I-2005 《聚氯乙烯卷材地板 第1部分；带基材的聚氯乙烯卷材地板》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 磨花石地坪吸尘器清扫 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 打磨地坪坑当腻子修补 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | PVC卷材塑胶地板铺设 | ㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 塑胶地板与墙体四周封胶 | m |  |  |  |  |
| 5 | 塑胶地板交界处压条 | m |  |  |  |  |
| 6 | 每平方米综合报价 | ㎡ |  |  |  |  |
| 以每平方米综合报价（包含运输、安装、颜色材质等择优选择）,有效最低价中标，最终以实际施工面积结算。 | | | | | | |

施工 范围：3、4、5、6层走道，3、4、5层办公区域及部分实验室